 只有公网ip是能够连接互联网的，私网IP 一般只用作局域网

| 类别 | IP范围 | 私有地址范围 | 保留地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1.0.0.0~126.255.255.255 | 10.0.0.0~10.255.255.255 | 127.0.0.0~127.255.255.255 |
| B | 128.0.0.0~191.255.255.255 | 172.16.0.0~172.31.255.255 | 169.254.0.0~169.254.255.255 |
| C | 192.0.0.0~223.255.255.255 | 192.168.0.0~192.168.255.255 | 无 |

